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	Megnevezés
	Technikai paraméterek
	Mennyiségi egység
	Mennyiség

	Ajánlatadó válasza
megfelelt/nem megfelelt
	Megnevezés/típus
	Egységár ÁFA nélkül
	Összesített érték ÁFA nélkül
	ÁFA kulcs
	Összesített
ÁFA összege
	Összérték
ÁFÁ-val együtt

	1.
	Akkumulátoros kézi fúrógép
	· vezeték nélküli fúró 
· nyomaték beállítás: 19+1
· feszültség 20V
· Li-ion akkumulátor kapacitása meghaladja a 2000 mAh-t
· legnagyobb nyomaték 25 Nm
· kétsebességű sebességváltó
· terheletlen sebesség 0-350 /perc–1. sebességfokozat, 0–1250/perc – 2. fokozat
· gyorscseréjű tokmány 0,8-10mm
· elektronikus fék
· LED töltöttségi jelző
· LED lámpa 
· töltés kb.1óra
· súly akkumulátorral együtt 1,4kg
· műanyag koffer
	készlet
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Survivor kézi lámpa
	· strapabíró, tartós kivitel
· lítium-ion akku – nagy teljesítmény, könnyű kivitel
· 175/60 lumen fényerő 
· IP 66 védettség 
· akkus üzemeltetés normál vagy gyorstöltős változattal
· 3,5-10 óra folyamatos működés négy világítási mód (erős/takarékos/villogó/holdfény)
· 400 g alatti tömeg (akkus/elemes kivitel)
	darab
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Lapát
	· alkalmas porszerű, darabos vagy szemes anyagok lapátolására
· nyelezett lapát
· fém lapátfej 
· fa nyél
	darab
	20
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Nagy teljesítményű láncfűrész
	· professzionális használatra is alkalmas legyen fűrész
· nehéz körülmények között is használható legyen
· környezetbarát motor
· alacsony károsanyag-kibocsátás és üzemanyag felhasználás
· benzines láncfűrész
· lökettérfogat: 69-71cm3
· motor teljesítmény: 3,5-3,7kW
· súly:6,0-6,5kg
· ajánlott vezetőlemez hossz: 36-72cm
· üzemanyagtank méret:0,77 liter
· olaj tartály térfogata: 0,42 liter
· zajszint: 107-112 dB
	darab
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Közepes teljesítményű láncfűrész
	· közepes teljesítmény
· takarékos, környezetkímélő üzemeltetésű
· alacsony vibráció
· univerzális használat
· benzines láncfűrész
· lökettérfogat 50-51cm3
· motor teljesítmény: 2,8- 3,1KW
· súly: 4,7-5,2kg
· vágáshossz: 39-42cm
· benzintartály méret: 500ml
· olajtartály méret: 270 ml
· állandó zajszint: 103-107dB
	darab
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	6.
	Egykezes
láncfűrész
	· kis teljesítmény
· takarékos, környezetkímélő üzemeltetésű
· alacsony vibráció
· faágak vágására használható
· benzines láncfűrész
· lökettérfogat: 35.2 сm³
· teljesítmény: 1.5 kW
· maximum fordulatszám: 10000 rpm
· alapjárat:2900 rpm
· forgatónyomaték max: 1.57 Nm
· zajszint max: 115 dB
· vezetőlemez hossza: 350 mm
· olaj tartály térfogata: 170 ml
· benzintartály mérete: 260 ml
· automatikus láncolajozás: igen
· láncsebesség: 19.1m/s
· tömeg: 3.4kg
	darab
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	7.
	Zagyszivattyú
	· nagy teljesítmény
· mobilitás
· igazán szennyezett vizek szivattyúzására használatos (árvíz, belvíz)
· benzin üzemű
· csatlakozó csőátmérő (col): 3 (B-75)
· emelési magasság (m): 27
· súly (kg): 60
· szállítási teljesítmény (l/perc): 1210
· szemcseméret (mm): 28
· szívási mélység (m): 8
· fogyasztás 2,6 l/óra
	darab
	7
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Szívótömlő
	· különböző területen (pince, garázs) felgyülemlett víz szivattyúzására legyen alkalmas
· szivattyúhoz való csatlakozás
· belső átmérő: 76 mm
· lágy PVC-ből készült flexibilis tömlő megerősítve spirállal
· tömlő belső felülete sima
· külső felülete kissé bordázott
· tömlőhossz: 6m
· üzemi hőmérséklet: -10°c + 60°
· szűrőkosárral szerelve
· B-75 (3") alumínium storz tömlővég kapoccsal
· tartozék: kapocskulcs
	darab
	7
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Nyomótömlő
	· különböző területen (pince, garázs) felgyülemlett víz szivattyúzására legyen alkalmas
· B-75 (3") storz alumínium csatlakozó
· stabil kapcsolódást biztosítson a tömlő és szivattyú között 
· a nyomótömlő alkalmas legyen több tömlő egymáshoz csatlakozására
· a tárolás és szállítás érdekében könnyen feltekerhető legyen
· mérete: 3” 
· nyomó tömlő
· hossza: 20m
	darab
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	10.
	Aggregátor
	· fázisok száma: 1
· feszültség/frekvencia: 230V/50Hz
· teljesítmény max: 5,5kVA/5,0kVA
· motor: négyütemű, benzinüzemű, OHV vezérlés, 
· max. motorteljesítmény: 9,0kW/4000ford/perc
· fogyasztás: 0,45 l/kWh (75% terhelésnél)
· indítás: kézi
· generátor: egyfázisú, szinkron
· AC kimenet: 21,7A/230V
· DC kimenet: 8,3A/12V
· tömeg: 83kg
· üzemanyag tartály mérete: 25 l
· méretek (mxhxsz): 57x69x52cm
· akusztikus teljesítmény: 72dB
· feszültségszabályozó rendszer: elektronikus (AVR)
· hengerűrtartalom: 389cm3
	darab
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	11.
	Aggregátor
	· Fázisok száma: 3
· dugaljzat: 1db 400V, 3db 230V
· feszültség/frekvencia: 400V/50Hz, 230V/50Hz
· teljesítmény max. névleges: 6kVA (400V) és 4 kVA (230V)
· motor típus: négyütemű, benzinüzemű, OHV vezérlés 
· max. motorteljesítmény: 9,0kW
· fogyasztás: 0,45 l/kWh (75% terhelésnél)
· indítás: kézi
· generátor: szinkron AC
· AC kimenet: 12,5 A/400V 8,7 A/230V DC
· DC Kimenet: 8,3A/12V
· tömeg: max 100kg
· üzemanyag tartály mérete: 25 l
· méretek max: (mxhxsz): 60x70x55cm
· akusztikus teljesítmény: 72dB (7m)
· feszültségszabályozó rendszer: elektronikus (AVR)
· hengerűrtartalom: 389cm3
	darab
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	12.
	Marmonkanna
	· tároló kapacitás: 20 liter 
· anyag: fém
· kivitel: töltőcsonkkal, fogantyúval ellátott
· stabil kivitel
· benzin és gázolaj szállítására alkalmas
	darab
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	13.
	Hosszabbító
	Kábeldob 50 méter vezetékkel:
· használható feltekerve is 250V/max 1000 W - feltekerve 
· 250V/max 3000 W - letekerve 
· 4 védőérintkezős aljzat 
· visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez 
· fém talppal 
· 1,5mm2 kábel
· IP44 védelem 




Kábeldob 20 méter vezetékkel:
· használható feltekerve is: 250V/ max 900W - feltekerve 
· 250V/ max. 2300W - letekerve 
· 4 védőérintkezős aljzat 
· visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez 
· fém talppal 
· 1,5 mm2 kábel
· IP44 védelem
	
darab
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	14.
	Állványos kárhely térvilágító fényvető
	Könnyen szállítható és telepíthető. Veszélyhelyzet kezelése esetén az éjszakai munkavégzés biztosítása, kárhelyszín megvilágítása, a védekező állomány pihentetése esetén a sátor környezetének megvilágítása.

Főbb egységei:
· tartóállvány (oszlop)
· tartószerkezet a világítótestek felfogatásához 
· világítótestek tápkábellel
· tartólábak

· állítható tartóállvány 
· magasság minimum 0,8 – 1,7 m
· kül- (és beltéri) kivitel
· világító testek száma legalább 2 db 30 W teljesítményű led lámpafej
· csatlakozóvezeték hossza minimum 2,0 m
· tápellátás: 230 V/50 Hz
· mérete szétnyitott (telepített) állapotban legfeljebb: 0,8 x 0,9 x 0,8 - 1,7 m
· energiaosztály„A”
· világító testek tömege legfeljebb (bruttó): 4,5 kg
· tartólábak száma legalább 3 db
· IP44 védelem
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	15.
	Fáklya
	Árvízvédelmi parafin fáklya. Alkalmas legyen az éjszakai árvízvédelmi tevékenység során a munkaterületek megvilágítására.
· 0,75 kg alatti tömeg
· fáklyatest: paraffin;
· nyél: fa
	darab
	400
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	16.
	Polipropilén (homokzsák)
	Árvízvédelmi polipropilén szabvány zsák kötegelve. 1000 darab egy köteg. A zsák alkalmas legyen az árvízvédelmi munkálatok során a különböző típusú (ellennyomó medence, bordás megtámasztás és nyúlgát) védművek kiépítésére. 
· Szín: fehér
· Polipropilén szőtt (kereszt szőttes) zsák
· Mérete: min. 50cmx80cm
· Száj: cikcakk kialakítás (forró késsel vágott) vagy vart
	darab
	28.000
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Fólia (tekercsben)
	Árvízvédelmi fólia fekete vagy víz tiszta színben. Alkalmas legyen árvízvédelmi, illetve viharkár elleni védekezés során.
· Méret: 4,2 mx60 m
· Felület: 250m2 
· Anyagvastagság: 0,15mm
· színe: fekete/fehér
	tekercs
	4
	
	
	
	
	
	
	



ÁRAJÁNLAT:
	Ajánlati ár
	nettó ……..……………….  forint
Áfa ……………………….  forint
bruttó ……………………….  forint




Az ajánlat érvényessége: 180 nap



NYILATKOZATOK

Nyilatkozom, hogy cégünk az Ajánlatunkban szereplő eszközökre …  év garanciát biztosít.

Szakmai alkalmasság:
Nyilatkozom, hogy cégünk, a feladat teljesítéséhez szükséges kellő tapasztalattal, referenciával rendelkezik, szakmailag alkalmas az árajánlat megtételére, a feladat teljesítésére.

Teljesítésre való alkalmasság:
Nyilatkozom, hogy műszaki-technikai (szakmai) szempontból az általam képviselt gazdasági szereplő alkalmas az ajánlatkérés szerinti szerződés teljesítésére.

Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott .............................................................................................…….…………………………., mint a(z) ………………….....................................................……………..........................................................................… …………………………………...………...........................………………………………………………….……..(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(z) ……………….................................................................................................................………………… (cégnév) nem tartozik az alábbiakban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz

· a szerződéssel érintett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs), 
· az érintett dolgozónak nem közeli hozzátartozója,
· olyan gazdálkodó szervezet, amelyben érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik,
· nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége,
· nincs ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, nem áll végelszámolás alatt, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban,
· tevékenységét a cégbíróság nem függesztette fel,
· a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban szerepel (kivéve: magánszemély),
· rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal, vagy annak megfelelő alvállalkozóval,
· korábbi, az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést nem követett el,
· adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem függesztette fel, illetve nem törölte,
· átlátható szervezetnek minősül (gazdálkodó szervezet esetén),
· nem fordult elő olyan eset, hogy jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre.


Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az adatkezelő, valamint adatfeldolgozók személyéről és jogaimról a tájékoztatást megkaptam, az abban foglalt információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a személyes adataimnak az ajánlati felhívásban megjelölt célú kezeléséhez és feldolgozásához önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok/nem járulok hozzá. (A kívánt rész aláhúzandó)

Kijelentem, hogy az Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Ajánlatkérésében foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek megfelelek, a nyilatkozataim valósak, velem szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 


............................................, 2021. ………………....... hó …. nap

										

                                                         			 ...............................................
                                                                           			   aláírás
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